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Fisele tehnice pentru echipamente

	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de carcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice
	Producatorul

	0
	1
	2
	3

	Fisa tehnica nr. 1
CVE   Camera dome de exterior

	1. Parametrii tehnici si functionali
Senzor 1/3”CMOS
Iluminare minima 0.07lux –color
0lux IR on
WDR da
Lentila Varifocala, 2.8-12mm
Stream resolution QXGA,Full HD,HD,VGA, QVGA
Compresie H.264
Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF
Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s
Led-uri IR 30
Protectie la impact IK10
Consum Maxim 7W
Alimentare 12V,PoE
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	























Fisa tehnica nr. 2
CVEIR   Camera video de  exterior cu IR

	1. Parametrii tehnici si functionali
Senzor ½.7”CMOS
Iluminare minima 0.07lux –color
0lux IR on
WDR da
Lentila Varifocala, 2.8-12mm
Stream resolution Full HD,HD,VGA, QVGA
Compresie H.264
Bandwith 9Mb/s
Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF
Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s
Led-uri IR 36
Consum Maxim 7W
Alimentare 12V,PoE
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	
































Fisa tehnica nr. 3
CVI   Camera video de interior

	1. Parametrii tehnici si functionali
Senzor ½.8”CMOS
Iluminare minima 0.8lux –color
0lux IR on
WDR da
Lentila 2.8 mm
Stream resolution Full HD,HD,VGA, QVGA
Compresie H.264
Bandwith 5MB/s
Protocoale suportate TCP/IP, DHCP, DNS,SMTP,ONVIF
Interfata retea RJ-45, 10/100 Mbit/s
Alimentare 12V, PoE
Consum Maxim 9W
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	




































Fisa tehnica nr. 4
NVR   Inregistrator

	1. Parametrii tehnici si functionali
Numar canale 25
Stream size 144 Mb/s
Iesiri monitor 1xHDMI, 1xVGA
Stocare interna inclusa 8TB
Compresie H.264
Protocoale suportate TCP/IP, DHCP,PPPoE, DDNS,SMTP,RTSP,ONVIF
Interfata retea RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Porturi USB 2xUSB 2.0
Consum Maxim 40W
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	



































Fisa tehnica nr. 5
CE   Centrala alarmare la efractie

	1. Parametrii tehnici si functionali
Numar zone 8 zone pe placa de baza, extensibila la 88
Partitii 8
Coduri 50
Event log 1000
Numar tastaturi suportate 8
Iesiri programabile 5
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	








































Fisa tehnica nr. 6
CME   Modul extensie

	1. Parametrii tehnici si functionali
Numar zone 8 
Enclosure Cutie plastic
Iesiri programabile 8
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	













































Fisa tehnica nr. 7
TAST   Tastatura LCD

	1. Parametrii tehnici si functionali
Tip LCD
Numar caractere 32
Compatibilitate Compatibila cu centrala de alarmare
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	










































Fisa tehnica nr. 8
PIR   Detector prezenta

	1. Parametrii tehnici si functionali
Tip Volumetric
Range 15m
Compensare temperatura Da 
Suport inclus Da 
Imunitate RF Da 
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	









































Fisa tehnica nr. 9
SIRE   Sirena exterior

	1. Parametrii tehnici si functionali
Volum 115 dB la 1m
Protectie IP65
Material Otel galvanizat
Alimentare 12-16 Vdc
Temperatura de operare -25°C ~+55°C 
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	









































Fisa tehnica nr. 10
SIRI   Sirena interior

	1. Parametrii tehnici si functionali
Presiune acustica: 110dB/1m
Tensiune alimentare:12Vcc
Consum sirena:200 mA
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	












































Fisa tehnica nr. 11
BP   Buton panica

	1. Parametrii tehnici si functionali
Buton panica cu retinere
Contact:NO/NC selectabil
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	













































Fisa tehnica nr. 12
R15   Rack 15U

	1. Parametrii tehnici si functionali
Sistem 19"
Inaltime 15U
Carcasa din tabla otel vopsita electrostatic
Pereti laterali detasabili
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	











































Fisa tehnica nr. 13
SW8   Switch 8 porturi

	1. Parametrii tehnici si functionali
Porturi: 8x10/100/1000
Tabela de adrese MAC:8000
Buffer(KB):256
Porturi PoE:8
Rackmount
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	











































Fisa tehnica nr. 14
SW24   Switch 24 porturi

	1. Parametrii tehnici si functionali
Porturi:24x10/100/1000 Mbps
Putere consumata:250W
Rackabil
Porturi Poe:24
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	











































Fisa tehnica nr. 15
MON20   Monitor 20"

	1. Parametrii tehnici si functionali
Diagonala:minim 19.5"
Rezolutie:1600x900
Tip iluminare fundal :LED
Aspect imagine:16:9
Luminozitate:200cd/mp
Timp de raspuns:5 ms
Contrast tipic:600:1
Numar culori:16.7 milioane
Accesorii montaj incluse
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	






































Fisa tehnica nr. 16
MON80   Monitor 80

	1. Parametrii tehnici si functionali
Diagonala ecran:32"
Tip:LED
Rezolutie High Definition
Aspect imagine:16:9
Porturi HDMI:2
Accesorii montaj inclus
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	









































Fisa tehnica nr. 17
R21   Rack 21U

	1. Parametrii tehnici si functionali
Inaltime:21U
Montaj:pardoseala
Usa acces fata si spate
Picioare de sprijin reglabile
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	











































Fisa tehnica nr. 18
PDU   PDU 12 prize

	1. Parametrii tehnici si functionali
Format carcasa:Montabil in rack
Inaltime:maxim1.5U
Faze intrare:monofazic+impamantare
Prize:12 prize tip Schuko
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	

	











































Fisa tehnica nr. 19
CA   Tastura control acces

	1. Parametrii tehnici si functionali
Numar carduri suportate:2000
Tastatura:12 taste tactile, plus sonerie
Tipuri carduri:HID Prox 125 kHz, Unique
Distanta de citire:6 cm
Sarcina de iesire de alarma:maxim 1A
Protectie:IP65
Conexiuni:Blocare electrica, senzor de stare usa, sonerie, de iesire, alarma
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
	
	



